# Nouveautés de stnParabel March 2021

Nouveautés :

- L'angle du terrain perçu par les projectiles pour les impacts contre le sol et les troncs est maintenant exporté (impacts.txt). Celà peut faciliter l'analyse et la validation des trajectoires simulées.

Exemple de trajectoires avec l'angle du terrain perçu représenté par les vecteurs blancs de longueurs d1.

- Les projectiles peuvent se remettre à rouler/rebondir après arrêt contre un tronc si la pente du terrain le permet. Celà engendre des résultats plus conservateurs et est comparable à l'approche optée par Dorren.

Corrections/améliorations :

- De petites corrections ont été effectuées sur les modèles de Pfeiffer & Bowen 1989, Pfeiffer et al. 1995 et Dorren 2008 (modifié) après relecture appronfondie de leurs publications associées afin de s'assurer qu'ils soient implémentés dans stnParabel à l'image des originaux. Des validations sont en cours en confrontant leur implématation aux logiciels CRSP 4, RocFall 8 et Rockyfor3D 5.2.14.

Nouveautés (December 2020) :

- Les trajectoires sont maintenant exportées avec les vitesses de translation et le temps. Celà peut servir par exemple à annimer les simulations et à vérifier si celles-ci correspondent bien à des événements observés.

Exemple d'animation des simulations (le temps n'est pas à l'échelle).

- La phase de roulement artificielle des modèles de Pfeiffer est maintenant considérée avec ceux-ci. Les projectiles entrent dans cette phase lorsque l'impact à venir engendrerait une distance de parcours inférieure à d1/2. L’impact suivant est évalué après chaque « roulement » sur une distance de d1/2 à vitesses constantes.

Corrections/améliorations (December 2020) :

- Les déviations verticales des rugosités de terrain customs ne sont appliquées aux modèles de Pfeiffer que s'ils augmentent l'angle incident d'impact. Cela correspond ainsi à la définition de la rugosité de terrain ajoutée dans ces modèles (slope variation).

- La direction des rugosités de terrain customs latérale est appliquée aléatoirement afin d'éviter de favoriser les déviations vers un côté plus que l'autre.

- Un bug lors de l'import du modèle de terrain a été corrigé. Il faisait en sorte que l'espacement des points n'était parfois pas calculé.

Nouveautés (November 2020):

- D'anciens modèles d'impact ont été ajoutés à stnParabel :

  - Pfeiffer & Bowen 1989 (ex. utilisé dans CRSP 1.0)

  - Pfeiffer et al. 1995 (ex. utilisé dans CRSP 3.0 et 4.0 ou dans RocFall 2020)

  - Dorren 2008 modifié (ex. utilisé dans Rockyfor3D v5.2)

Corrections/améliorations (November 2020) :

- Si les fichiers de rugosités ne sont pas trouvés en utilisant le chemin complet vers les fichiers (ex. si le projet a été déplacé sur un autre disque), stnParabel va tenter de les trouver dans le dossier dtm_roughness situé à côté de l'executable. Si les rugosités y sont trouvées, les simulations démarreront normalement plutôt que d'être annulées.

- Pour les terrains, les boites pour l’édition de φ’ et cohésion ne sont activées que si le Scarring model est sélectionné. Elles indiquent autrement les valeurs utilisées par défaut par le modele Rolling friction, même si d'autres valeurs ont été définies pour le Scarring model.

Nouveautés (October 2020) :

- L'export des rasters se fait maintenant au format GeoTIFF ce qui entraine une hausse considérable de la vitesse d'exportation de ceux-ci.

- Les outils sont maintenant compilés pour la runtime Matlab 9.7 (R2019b). L'ancienne runtime (9.4, R2018a) peut donc être désinstallée et remplacée par la nouvelle.

Corrections/améliorations (October 2020) :

- Suite aux recommandations du Canton de Vaud, un lien vers le PDF de la liste des différents inputs et outputs a été ajouté au manuel. Ainsi, toutes les informations utiles au bon fonctionnement des outils sont accessibles via ce manuel. N'hésitez pas à communiquer toutes autres recommandations ou commentaires constructifs concernant les outils à l'auteur ;-) !

- Ce manuel est maintenant accessible rapidement à partir de stnParabel à l'aide du raccourci clavier "F1".

- La rugosité des terrains optionelle n'était pas ajoutée correctement en fonction des seuils de pente dépendamment de l'aspect des terrains. Ce bug a été corrigé.

- Une limite arbitraire a été ajoutée au modèle Rolling friction pour que la vitesse restituée après un impact ne puisse être sous 10% de la vitesse initiale (ex. la vitesse restituée après un impact à 50 m/s ne peut être sous 5 m/s).

- Plusieurs petits bugs ont été corrigés.

Nouveautés (May 2020) :

- Le sommaire s’affiche maintenant à la fin des simulations peu importe le type de source utilisé (avant il ne s’affichait que pour les sources ponctuelles manuellement sélectionnées).

- Il inclue maintenant l’information concernant les impacts contre les filets.

- Le sommaire est enregistré dans le dossier du projet.

- Les points d’impacts contre les filets sont enregistrés séparément (il n’est plus nécessaire de faire une seconde simulation avec filets sous forme d’infrastructure/collecteur pour obtenir l’information au niveau des filets).

Corrections/améliorations (May 2020) :

- Les fichiers d’entrés infrastructure.txt, fence.txt et wall.txt sont considérés, qu’ils soient écrits au singulier ou au pluriel.

- La question pour poursuivre avec les simulations avec de nombreuses sources est maintenant posée avant d’évaluer les rugosités de terrain, si nécessaire.

- Pour les terrains, les boites pour l’édition de φ’ et cohésion sont désactivées par défaut et indiquent les valeurs utilisées pour les simulations.

- Un problème d’affichage du sommaire lors de simulations lancées avec le raccourci « espace » a été corrigé.

stnParabel Docs March 2021

Languages
  en (under construction)
  fr